A. BASIN MALZEME ALIM İŞİ
B. ÜRÜN LİSTESİ
	Sıra No
	Malzeme
	Miktar (Adet)

	1. 
	Osmo Pocket 3 Creator Combo Kamera
	1

	2. 
	128GB 200MB/s Extreme Pro MicroSD Hafıza Kartı
	2

	3. 
	76W Akülü Tepe Flaşı
	1

	4. 
	55" DİJİTAL TABELA TELEVİZYONU
	10



1. OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO KAMERA 
1.1. Kutu İçeriğinde olması gerekenler;
1.1.1. Osmo Pocket 3
1.1.2. USB-C PD Kablo
1.1.3. Koruyucu Kapak
1.1.4. Bilek Askısı
1.1.5. Tutamaç
1.1.6. Wide-Angle Geniş Açı Lens
1.1.7. Batarya Özellikli Tutamaç
1.1.8. Osmo Mini Tripod
1.1.9. Taşıma Çantası
1.1.10. Mic 2 Verici (Siyah)
1.1.11. Mic 2 Windscreen Rüzgar Önleyici
1.1.12. Mic 2 Clip Magnet
1.2. 1" CMOS Sensör: Yüksek kontrastlı ortamlarda bile düşük gürültülü, yüksek kaliteli görüntü kaydı.
1.3. 4K/120 fps Video: UHD 4K çözünürlüğe kadar 120 kare/sn video çekimi.
1.4. 3 Eksenli Gimbal Sabitleme: Titreşimsiz ve akıcı videolar için gelişmiş görüntü sabitleme.
1.5. 2" Döndürülebilir Dokunmatik Ekran: Yatay ve dikey çekim arasında hızlı geçiş ve kolay kontrol.
1.6. ActiveTrack 6.0: İnsan ve nesneleri hassas şekilde otomatik takip eder.
1.7. D-Log M ve 10-Bit Renk Desteği: Profesyonel renk düzenleme için geniş dinamik aralık.
1.8. Üç Dahili Mikrofon: Stereo ses kaydı ve ortam gürültüsünü azaltma özelliği.
1.9. Akıllı Çekim Modları: Yatay ve dikey video çekimi desteği.
1.10. 180° Panorama ve 3×3 Panorama: Geniş manzara ve grup fotoğrafları çekebilme.
1.11. Time-Lapse, Motion Lapse ve Hyperlapse: Yaratıcı hızlandırılmış video seçenekleri.
1.12. Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantısı: Kablosuz dosya aktarımı, uzaktan kontrol ve canlı yayın desteği.
1.13. DJI Mimo Uygulaması Desteği: Kamera kontrolü, görüntü izleme, düzenleme ve paylaşım.
1.14. MicroSD Kart Desteği: Harici hafıza kartına doğrudan kayıt.
1.15. 166 Dakikaya Kadar Pil Ömrü: Tek şarjla uzun süreli kullanım.
1.16. USB-C PD Hızlı Şarj: USB-C üzerinden hızlı ve pratik şarj imkânı.
1.17. Cep Boyutunda Tasarım: Hafif, kompakt ve tek elle kolay kullanım.
1.18. Hızlı Çekime Başlama: Yaklaşık 1 saniyede açılarak anı kaçırmadan kayıt.
1.19. Canlı Yayın Desteği: Wi-Fi bağlantısıyla canlı yayın yapabilme.
1.20. Fotoğraf ve Video İçin Gelişmiş Takip: Hareketli çekimlerde konu her zaman kadrajda kalır.
1.21. Profesyonel Görüntü Kalitesi: Sinematik, pürüzsüz ve net görüntüler elde etme.



2. 128GB 200MB/S EXTREME PRO MİCROSD HAFIZA KARTI
2.1. 128 GB Depolama Kapasitesi
2.2. microSDXC™ Form Faktörü
2.3. 200 MB/sn'ye Kadar Okuma Hızı
2.4. 140 MB/sn'ye Kadar Yazma Hızı
2.5. 4K UHD Video Kaydı İçin Uygun
2.6. A2 Performans Sınıfı: Uygulamaların daha hızlı yüklenmesini sağlar.
2.7. Hızlı Veri Aktarımı: İçerikleri kısa sürede aktarma imkânı sunar.
2.8. MobileMate® USB 3.0 Kart Okuyucu ile Uyumlu
2.9. Dayanıklı Tasarım: Zorlu çevre koşullarında güvenilir kullanım.
2.10. Ömür Boyu Sınırlı Garanti
2.11. Boyutlar: 10.92 × 14.99 × 1.02 mm
2.12. Ağırlık: 1.66 g
2.13. Model Numarası: SDSQXCD-256G-GN6MA
2.14. Çalışma Sıcaklığı: -25°C ile 85°C
2.15. Depolama (Çalışmama) Sıcaklığı: -40°C ile 85°C
2.16. Sertifikalar: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC ve ICES sertifikalarına sahiptir.
3. 76W Akülü Tepe Flaşı
3.1. Kılavuz Numarası: GN60 (60 m / 196.9')
3.2. Zoom Kapsama Alanı: 20–200 mm
3.3. Eğim (Tilt) Açısı: -7° ile +120°
3.4. Döndürme (Pan) Açısı: 330°
3.5. Flaş Süresi: 1/20.000 – 1/180 sn
3.6. Geri Dönüşüm Süresi: Yaklaşık 1,5 saniye
3.7. Modelleme Işığı: Dahili modelleme ışığı desteği
3.8. Pozlama Kontrolü: Sony ADI / P-TTL uyumlu
3.9. Flaş Modları: Yüksek Hızlı Senkron (HSS) ve İkinci Perde Senkronu
3.10. Güç Ayarı: 1/1 – 1/256
3.11. Flaş Telafisi: ±3 EV (1/3 EV adımlarla)
3.12. Kablosuz Çalışma: Radyo kontrollü TTL ve Manuel flaş desteği
3.13. Kablosuz Menzil: 100 metreye kadar
3.14. Kablosuz Kanal Sayısı: 32
3.15. Kablosuz Grup Sayısı: 5
3.16. Pil: Dahil şarj edilebilir batarya
3.17. Bağlantı Tipi: Standart hot shoe (ayak) bağlantısı
3.18. Kamera Dışı Bağlantı: 2,5 mm terminal
3.19. Mobil Uygulama Desteği: Bulunmamaktadır
3.20. Boyutlar: 212 × 76 × 60 mm
3.21. Ağırlık: 547 g


       4.  	  55" DİJİTAL TABELA TELEVİZYONU
4.1 Ekran
4.1.1. Çapraz Boyut: 55"
4.1.2. Panel Tipi: VA
4.1.3. Çözünürlük: 3.840 x 2.160 (4K UHD)
4.1.4. Piksel Aralığı (Y x D): 0,315 x 0,315 mm
4.1.5. Parlaklık (Normal): 500 nit
4.1.6. Kontrast Oranı: 4.000:1
4.1.7. Kontrast Oranı (Dinamik): Mega
4.1.8. İzleme Açısı (Y/D): 178° / 178°
4.1.9. Yanıt Süresi: 8 ms
4.1.10. Renk Gamı: %72 (NTSC)
4.1.11. Puslanma (Haze): %25
4.1.12. H Tarama Frekansı: 30 ~ 81 kHz
4.1.13. V Tarama Frekansı: 48 ~ 75 Hz
4.1.14. Maksimum Piksel Frekansı: 594 MHz
4.1.15. Operasyon Desteği: 24/7 kesintisiz çalışma
4.2 Bağlantı
4.2.1. HDMI Girişi: 3 adet
4.2.2. HDMI Sürümü: 2.0
4.2.3. DP Girişi: 1 adet
4.2.4. DP Sürümü: 1.2
4.2.5. HDCP Sürümü: 2.2
4.2.6. USB: 2 adet
4.2.7. IR Girişi: Var
4.2.8. Ses Girişi: Yok
4.2.9. Ses Çıkışı: Stereo Mini Jack
4.2.10. RS232 Girişi: Var
4.2.11. RS232 Çıkışı: Var
4.2.12. RJ45 (Ethernet) Girişi: Var
4.2.13. WiFi: Var
4.2.14. Bluetooth: Var
4.3 Güç
4.3.1. Güç Kaynağı: AC 100-240 V, 50/60 Hz
4.3.2. Enerji Tüketimi (Açık Mod): 154 W
4.3.3. Enerji Tüketimi (Uyku Modu): 0,5 W
4.4 Boyutlar ve Ağırlık
4.4.1. Set Boyutu (G x Y x D): 1237,9 x 708,8 x 28,5 mm
4.4.2. Ambalaj Boyutu (G x Y x D): 1403 x 835 x 148 mm
4.4.3. Set Ağırlığı: 15,7 kg
4.4.4. Ambalaj Ağırlığı: 19,9 kg
4.5 Çalışma Koşulları
4.5.1. Sıcaklık: 0 °C ~ 40 °C
4.5.2. Nem: %10 ~ %80 (yoğuşmasız)
4.6 Mekanik Özellikler
4.6.1. VESA Montaj Düzeneği: 200 x 200 mm
4.8 Yazılım
4.8.1. İşletim Sistemi Versiyonu: Tizen 7.0
4.8.2. Flaş Bellek Boyutu: 16 GB
4.9 Enerji Verimliliği
4.9.1. Enerji Verimlilik Sınıfı: G
4.10 Sertifikasyon ve Uyumluluk
4.10.1. EMC: B Sınıfı
4.10.2. Güvenlik: IEC/EN 60950-1, 62368-1
4.11 Ürün Tipi ve Genel Gereksinimler
4.11.1. Ürün Tipi: Dijital Tabela Televizyonu (Digital Signage Display / Ticari Ekran) — 24/7 kesintisiz
çalışma için tasarlanmış, ticari sınıf kurumsal ekran
4.11.2. Sınıf: Ticari/kurumsal sınıf Dijital Tabela Televizyonu olmalı; ev tipi tüketici televizyonu kabul
edilmeyecektir
4.11.3. Garanti: En az 3 (üç) yıl üretici garantili olmalı.
4.11.4. Montaj: Cihazla birlikte  en az 50kg yük taşıyabilen duvar montaj aparatı verilecektir. 
sunulmalıdır
4.11.5. İçerik Yönetimi: Uzaktan içerik yönetimi  yazılımı ile ekranlar merkezi olarak yönetilebilir olmalıdır.
4.11.6: Ekran koruyucu: Ekran üzerinde, darbeye dayanıklı polikarbonat veya temperli cam koruyucu panel bulunmalı; bu koruyucu, ekranın tüm görüntü alanını kapatacak şekilde monte edilmiş olarak teslim edilmelidir.
