1. Kullanıma başlamadan önce benzin ve yağ seviye kontrolü yapılır.
2. Çim kesiminin düzgün olması için bıçağına bakılır, bıçak küt ise teknik servise götürülerek bıçağının ucu açılır ve daha iyi kesmesi sağlanır.
3. Biçme yüksekliği (teker) ayarı biçime başlamadan yapılır.
4. Çim toplama sepetinin yerine düzgün oturup-oturmadığı kontrol edilir.
5. Yukarıdaki kontrollerden sonra çim biçme makinesi çalıştırılır.
6. Çim biçme işlemine başlanır, sepet dolduktan sonra motor durdurulur, durduğunda emin olunduktan sonra sepeti boşaltılır.
7. Sepet tekrar yerine takılır ve biçme işlemine devam edilir.
8. Kesinlikle motor çalışır vaziyette iken sepet boşaltma işlemi, yükseklik (teker) ayarı, benzin ve yağ işlemleri yapılamaz.
9. Olası arıza durumunda çim biçme makinesine müdahale yapılamaz, motor hemen durdurulur ve teknik servis personeline haber verilir.