1. Aygıtı KGK (Kesintsiz Güç Kaynağı)'nın arka panelindeki prizlere takın.
2. KGK'nın fişini prize takın.
3. KGK'yı her zaman iki kutuplu, üç kablolu, topraklanmış bir kaynağa takın.
4. KGK'ya ve bağlı cihaza güç uygulamak için KGK'nın ön panelindeki AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.
5. KGK, toprak kablolarını geçici voltaj aygıtlarına bağlamak için bir toprak vidası içerir. Bir toprak kablosunu bağlamadan önce, KGK'nın şebeke elektriği ile bağlantısını kesin.