1. İşlenecek hiçbir parçayı elle tutmayın ve mutlaka tezgâha sabitleyin
2. Bakım onarım, uç değişikliği ve ayar yapılması gerekliliği gibi durumlarda tezgâhı mutlaka kapalı tutun ve hiçbir surette çalıştırmayın.
3. Tezgâh çalıştırılmadan önce üzerinde altında veya civarında, mengenenin üzerinde bulunan tüm takım, alet edevatın ortadan kaldırılmış olduğundan emin olunuz.
4. Talaşların temizlenmesi işlemini tezgâh durduktan sonra bir fırça yardımı ile yapın, kesinlikle elle yapmayınız.
5. Tezgâhtan ayrılmadan önce matkabı durdurun ve durdurduğunuzdan emin olunuz.
6. Hiçbir şekilde matkabın yanına vücudunuzun herhangi bir parçası risk altında olacak şekilde uzanmayınız.
7. Çalışma anında çapak sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanınız.
8. Matkap ucunun parçaya ani dalması neticesinde, matkap ucunun kırılma ve parçanın matkap ile birlikte dönme tehlikesi nedeniyle, delinmiş bir delik çapı bu çapa çok yakın çaptaki matkap ucu ile genişletme delme işleminin başlangıcında uygun çapta matkap uçları kullanınız.