1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum, çakıl, pislik vb.)temizleyiniz
2. İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
3. Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
4. Vanayı ambalajından tesisata bağlarken çıkartınız.
5. Vanayı kesinlikle kollarından tutup taşımayınız. Vana kollarını sadece ok yönününse açıp kapama pozisyonlarında kuvvet uygulayınız.
6. Bu vanaları yanıcı gazlar (doğalgaz) tesisatında kullanmayınız.
7. Tesisattaki vanaların akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu(filtre) koyunuz.
8. Vanayı tam açık veya tam kapalı konumda tutunuz.
9. Vananın tesisatta kapalı pozisyonda uzun süre beklemesi gerekli olduğu durumlarda küre yüzeyinde oluşabilecek kireç ve tortu tabakasının oluşmasını önlemek amacı ile vanayı haftada bir kez açıp kapatınız.
10. Vanayı açıp kapatırken kol üzerinde belirtilen ok yönünde kuvvet uygulayınız.
11. Kolun dönmesi tehdit pimine dayanarak tamamlandığında kuvvet uygulamaya devam etmeyiniz.
12. Küresel vanalarda su çekici darbelerinin oluşmasını önlemek için ani, hızlı açma kapamalardan kaçınınız.