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1. MİNİ BİLGİSAYAR
1.1. [bookmark: _GoBack]Tedarik edilecek kompakt bilgisayarlar; orijinal fabrikasyon üretimli, hiç kullanılmamış (sıfır), ambalaj bütünlüğü bozulmamış, dış kasasında darbe, çizik veya üretim hatası barındırmayan yapıda teslim edilmelidir.
1.2. Cihaz; büyük kule tipi kasaların aksine, çalışma masasında yer kaplamayacak veya monitör arkasındaki VESA yuvalarına sabitlenebilecek yapıda Mini PC / Ultra Küçük Form Faktörlü (USFF) mimaride tasarlanmış olmalıdır.
1.3. Ürünler dâhili işletim sistemi lisansı barındırmayan DOS (FreeDOS) mimarisinde teslim edilmeli, kurumun kendi merkezi işletim sistemi imajlarının yüklenmesine uygun yapıda olmalıdır.
1.4. Kasa Tipi / Form Faktörü: Alan tasarrufu sağlayan, taşınabilir ve kompakt yapıda Mini PC şasisinde olmalıdır.
1.5. İşlemci Mimarisi (CPU): Temel ofis, web ve veri tabanı işlemlerini sorunsuz yürütebilecek en az Intel Core i3-4130 veya dengi performansta minimum 2 çekirdek / 4 iş parçacıklı ve 3.40 GHz frekansa sahip işlemci mimarisinde olmalıdır.
1.6. Sistem Belleği (RAM): Eşzamanlı kurumsal uygulamaların kararlı çalışması için net 8 GB kapasitesinde olmalıdır.
1.7. Depolama Birimi (SSD): İşletim sisteminin ve programların hızlı açılması, veri mekanik arızalarının önlenmesi amacıyla en az 128 GB yüksek hızlı katı hal sürücüsü (SSD) barındırmalıdır.
1.8. Grafik Arayüzü: Harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan çift monitör ve HD video oynatmayı destekleyen dâhili entegre grafik işlemcisine sahip olmalıdır.
1.9. İşletim Sistemi Altyapısı: Kurumun lisanslama politikalarına ve özel kurulumlarına izin verecek şekilde dâhili olarak FreeDOS / DOS olarak teslim edilmelidir.
1.10. Cihaz, kurumsal ağ altyapılarına ve çevre birimlerine harici bir dönüştürücü olmaksızın bağlanabilmek adına zengin bir I/O (giriş/çıkış) paneline sahip olmalıdır;
1.10.1. Görüntü Çıkışları: Yeni ve eski nesil monitör/projeksiyon cihazları ile tam uyum sağlamak üzere en az 1 adet HDMI ve en az 1 adet VGA (D-Sub) görüntü çıkış portunu üzerinde barındırmalıdır.
1.10.2. Kablolu Ağ (LAN): Kurumsal ağlarda yüksek hızda veri transferi ve sunucu bağlantısı için en az 1 adet Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ45 portuna sahip olmalıdır.
1.10.3. Kablosuz Ağ: Kasa içerisinde entegre veya harici anten destekli dâhili Wi-Fi kablosuz ağ bağlantı modülü yer almalıdır.
1.10.4. USB Port Çeşitliliği: Klavye, fare, barkod okuyucu, yazıcı ve harici disk gibi çoklu çevre birimlerinin aynı anda bağlanabilmesi için cihaz üzerinde en az 4 adet veya daha fazla USB portu (en az 2 adedi yüksek hızlı USB 3.0/3.2 olacak şekilde) bulunmalıdır.
1.10.5. Ses Arayüzü: Entegre kulaklık/hoparlör çıkışı ve mikrofon giriş jakları bulunmalıdır.
1.11. Enerji Verimliliği: Kurum içi karbon ayak izini ve elektrik maliyetlerini azaltmak adına, cihaz düşük güç tüketen çevre dostu bileşenlerden ve buna uygun harici/dâhili besleme adaptöründen oluşmalıdır.
1.12. Termal Soğutma: Cihaz, dar hacimli metal/plastik şasi içerisinde ısı birikmesini engelleyen, uzun mesailerde kilitlenme yapmayan, sessiz çalışan dâhili aktif fan veya gelişmiş pasif soğutma bloğu mimarisine sahip olmalıdır.
1.13. Montaj Esnekliği: İstendiğinde monitör arkasına asılabilmesi için kutu içeriğinde veya şasi tasarımında dâhili montaj delikleri/aparatı altyapısı bulunmalıdır.
1.14. Set İçeriği: Orijinal koruyucu ambalajı içerisinde; 1 adet Mini PC Ana Gövdesi, 1 adet Güç Adaptörü ve Kablosu, varsa stant/montaj aparatları ve Türkçe kullanım kılavuzu eksiksiz yer almalıdır.
1.15. Tedarik edilen ürün, teslim ve kabul tarihinden itibaren en az 2 Yıl boyunca yüklenici firmanın dâhili parça değişimi ve teknik servis garantisi altında olmalıdır.

